
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΔΙΣΚΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλυντήριο δίσκων-πιάτων-ποτηριών για τις ανάγκες του τμήματος Κλινικής Διατροφής. Να είναι εύκολο στην χρήση στην συντήρηση και τον καθαρισμό.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304 (1)
-Να έχει  αντλία πλύσης στεγανού τύπου βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP44 (2) 
-Να έχει  δοσομετρική αντλία σαπουνιού (3) 
-Να έχει  δοσομετρική αντλία στεγνωτικού (4)
-Να διαθέτει τρία τουλάχιστον προγράμματα πλύσης  (5)
-Να διαθέτει δοχείο διαστολής και πιεστικό (6)
-max εξωτερικές διαστάσεις  ΜxBxY  60 x75 x 135εκ  (7)
-τροφοδοσία 380 - 415 V 3 ~ N 50/60Hz(8)
- Διαστάσεις καλαθιού 50 x 60 εκ  (9)
- Ισχύς αντίστασης  μπόιλερ  min 6,0 Kw(10) 
-Ισχύς  αντίστασης κάδου min 6,0Kw(11)
-Με δύο περιστρεφόμενους βραχίονες  πλύσης (πάνω και κάτω)  (12)
-Με επιτηρητή θερμοκρασίας ξεβγάλματος(13)
-Με αυτοδιάγνωση βλαβών και εμφάνιση των αντίστοιχων error codes σε  οθόνη στην μετώπη του πλυντηρίου(14)
- Χωρητικότητα μπόιλερ 7 lt   min  (15)
- Χωρητικότητα κάδου 55 lt  min  (16)
-Με αντλία ισχύος τουλάχιστον 1,1 HP(17)
-Με θερμοασφάλεια στο μπόιλερ(18)
- Με θερμοασφάλεια στον κάδο(19)
-Με  θερμόμετρο και απεικόνιση θερμοκρασίας κάδου (20)
- Με  θερμόμετρο και απεικόνιση θερμοκρασίας μπόιλερ(21)
-Με αντλία αδειάσματος(22)
-Κατάλληλο για ύψος πλενόμενου σκεύους min 43εκ (23)
- Κατάλληλο για ύψος πλενόμενου δίσκου min 40εκ(24)
-Να διαθέτει CE(25)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
- Να συνοδεύεται από  εγγύηση 2 ετών ( να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση )
-Να υπάρχει εξουσιοδοτημένο ( από τον κατασκευαστή η τον αντιπρόσωπο ) service στην περιοχή των Χανίων για άμεση ανταπόκριση στις βλάβες ( να δοθούν πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που έχει το service –επωνυμία- διεύθυνση - τηλέφωνο).Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.
-Να συμπαραδοθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την σύνδεση του πλυντηρίου με δίκτυο νερού, αποχέτευση, ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και δύο καλάθια  50x60 εκ (πιάτων – ποτηριών ) και μια θήκη πλαστική για μαχαιροπίρουνα.
[bookmark: _GoBack]Για την απόδειξη συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με τα παραπάνω ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (1-25) να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αριθμημένες παραπομπές στα επίσημα έγγραφα ( τεχνικά φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες κλπ.)  της κατασκευάστριας εταιρείας, που επίσης θα κατατεθούν με την προσφορά.
Ενδεικτικός τύπος: ALFA 1200 ELVIOMEX
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